**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**

**ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "04" апреля 2017 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: здание КДЦ

1.2. Полный почтовый адрес объекта: 632586 Новосибирская область Чулымский район, п. Воздвиженский улица Школьная 4

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее 1 этажное здании 396 кв. м, наличие прилегающего земельного участка: 163 кв. м

1.4. Год постройки здания: 1986г, последнего капитального ремонта: 2007г

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - капитального -

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) МКУК Воздвиженский КДЦ

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail valentina.liskevich@yandex.ru

Чулымский район п. Воздвиженский улица Школьная 4 тел.31-402

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Вышестоящая организация (наименование) Воздвиженский сельсовет

10. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail) chlvozd@rambler.ru 632586 Новосибирская область Чулымский район п. Воздвиженский улица Центральная 13 тел.31-371

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

Оказание услуг в сфере культуры

2.1. Сфера деятельности: культурно - досуговая

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории

2.5. Виды услуг: концерты, дискотеки, кружки по интересам, конкурсы и т.д.

2.6. Форма оказания услуг: на объекте,

2.7. Плановая мощность: посещаемость(20-35человек ), вместимость(80человек), пропускная способность(80человек)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) отсутствует,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует,

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 552метра

3.2.2. Время движения (пешком) от 5 до 10минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой

сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,

визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п/п | **Категория инвалидов**(вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта**(формы обслуживания)\* |
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** |  |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 |  передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 |  с нарушениями опорно-двигательного аппарата  | ДУ Д |
| 4 |  с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 |  с нарушениями слуха | ВНД |
| 6 |  с нарушениями умственного развития | ДУ |

\* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности,****в том числе для основных категорий инвалидов\*\*** | **Приложение** |
| № на плане | №фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-В |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-В |  |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-В |  |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-В |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД |  |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |  |  |

**\*\***Указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:удовлетворительное

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <\*\*\*> |
| не нуждается (доступ обеспечен) | ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием | индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | не нуждается |  |  |  |
| 2. | Вход (входы) в здание | не нуждается |  |  |  |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации | не нуждается |  |  |  |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | не нуждается |  |  |  |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения |  |  |  | технические решения невозможны - |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) |  |  |  | технические решения невозможны - |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) |  |  |  | технические решения невозможны - |
| 8. | Все зоны и участки | не нуждается |  |  |  |

--------------------------------

<\*\*\*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ -

в рамках исполнения -

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта -

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование

имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется

**5.**Паспорт сформирован на основании:

Анкеты обследования объекта: № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дата «04» апреля 2017 г.

Руководитель рабочей группы

Директор КДЦ

Лискевич В.М.

Согласовано:

Представитель общественной организации

Председатель совета Ветеранов

Боксгорн Г.Г

**Анкета обследования объекта**

**«УТВЕРЖДАЮ»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

**«04» апреля 2017 г.**

**АНКЕТА**

**обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения**

**объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры**

**№ \_\_\_ / \_\_\_\_**

муниципальное казенное учреждения культуры Воздвиженский культурно - косуговый центр

632586 Новосибирская область Чулымский район поселок Воздвиженский улица Школьная дом 4 телефон 31-402

**1. Ведомственная принадлежность объекта:** Воздвиженский сельсовет

**2. Вид деятельности:** культурно - досуговая

**3. Форма собственности:** муниципальная

Государственная, муниципальная, частная

**4. Размещение объекта:**

Отдельно стоящее здание 1 этажное; год постройки 1986г, капитального ремонта 2007г

**5. Количество обслуживаемых посетителей в день** от 20-35**, вместимость**80 мест**.**

**6. Функциональное назначение объекта :** культурно – досуговое назначение

**1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ |  | Едини- |  | Факти- | Для МГН\* |  |  |
| п/п | Элементы генплана | цы изме-ре-ния | Норматив | ческая величина |  | Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** |
|  | **Парковка для посетителей** |  |
|  | Расстояние до входа в здание | м | **не более 50** | - | К, О |  | П.4.2.2. СП 59.13330.2012 |
|  | Доля мест для автотранспорта инвалидов | % | **10 (но не менее 1 места)** | - | К, О |  | П.4.2.1. СП 59.13330.2012 |
|  | Разметка места для парковки автотранспорта инвалидов | м | **6х3,6** | - | К |  | П.4.2.4. СП 59.13330.2012 |
|  | Обозначение места для парковки знаком, принятым в международной практике |  | **наличие** | - | К |  | П.4.2.1. СП 59.13330.2012 |
|  | **Путь к главному (специализированному) входу в здание** |
|  | - ширина полосы движения- при наличии площадок для разъезда ИК (карманов) | м | **2,0****Допустимо 1,2** | 6 метров | К |  | П.4.1.7. СП 59.13330.2012 |
|  | -указатели направления движения |  | **наличие** | - | К, О, Г |  | П.4.1.3. СП 59.13330.2012 |
|  | - высота бордюра | см | **5** | - | С |  | П.4.1.9. СП 59.13330.2012 |
|  | Съезды с тротуаров :уклонвблизи зданий и в затесненных местах |  | **1:12****Допускается 1:10** | - |  |  |  |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед опасным участком (лестничным маршем, пешеходным переходом, поворотом, входом в здание):расстояние до объекта информации, опасного участка;ширина тактильной полосы | см | **80****50-60** | - | С |  | П.4.1.10. СП 59.13330.2012 |
|  | Подсветка пути движения:на высотес интервалом | м | **0,3-0,4 от земли****2-3** | - | С |  | П.5.5 СП 35-105-2001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. ВХОДНАЯ ГРУППА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Установленный норматив доступности | Фактическая величина | Доступность для категорий МГН | Мероприятия по адаптации:установка, создание, ремонт, замена, реконструкция, оборудование, адаптации не подлежит | Ссылка на пункт нормативного документа |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Крыльцо / входная площадка** |  |  |
|  | Габариты площадки: ширина Х глубина | см | не менее 140x200или 150х185 | 3х2.7м | К |  | П.5.1.3. СП 59.13330.2012 |
|  | Поручни (ограждение) |  | наличие | 2 | К, О, С |  | П.5.1.2 СП 59.13330.2012 |
|  | Нескользкое покрытие |  | наличие | наличие | Все категории |  | П. 5.1.3 СП 59.13330.2012 |
|  | Навес |  | наличие | наличие | Все категории |  | П. 5.1.3 СП 59.13330.2012 |
|  | **Лестница к входной площадке** |  |  | отсутствует |  |  |  |
|  | Ширина марша лестниц | см | Не менее 135 | - | О,С |  | П.4.1.12. СП 59.13330.2012 |
|  | Уклон лестничного марша |  | Отношение высоты к горизонтальной проекции длины не более 1:2 | - | О |  | П.6.6. СП 118.13330.2012 |
|  | Высота ступени | см | от 12 до 15 | - | О,С |  | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
|  | Ширина проступи | см | от 35 до 40 | - | О,С |  | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
|  | Нескользкое покрытие |  | наличие | - | О, С, Г |  | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии) | см | за 80-90 до лестниц | - | С |  | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
|  | Ширина рельефной тактильной полосы | см | 30-50 | - | С |  | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
|  | Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней |  | наличие | - | С |  | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
|  | Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема |  | наличие | - | О,С |  | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
|  | Поручни с двух сторон |  | наличие | - | О, С |  | П. 4.1.14 СП 59.13330.2012 |
|  | - высота поручней | см | Допустимо 85-92 | - | О, С |  | П. 6.16. СП 118.13330.2012 |
|  | - завершающие части поручней | см | Не менее 30 | - | О, С |  | П.5.3.3 ГОСТ Р 51261 |
|  | **Пандус** |  | наличие | наличие |  |  |  |
|  | Ширина пандуса | см | Не менее 100 | 100 см | К |  | П.4.1.14, 4.1.15 СП 59.13330.2012 |
|  | Параметры пандуса:длина марша пандусауклон пандуса | см | Не более 900Не круче 1:20 (5%) |  120смНе круче (5%) | К |  | П.4.1.14 СП 59.13330.2012 |
|  | Площадка на горизонтальном участке пандуса | см | Не менее 150х150 | 3м | К |  | П.4.1.15 СП 59.13330.2012 |
|  | Поручни с двух сторон: |  | наличие |  наличие | К,О |  | П.4.1.15 СП 59.13330.2012 |
|  | - на высоте | см | 70 и 90 (допустимо от 85 до 92) | 92 | К |  | П.4.1.15 СП 59.13330.2012 |
|  | -завершающие части поручней | см | Длиннее пандуса на 30 | 32 | К, О |  | П.5.2.3 ГОСТ Р 51261 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нескользкое покрытие |  | наличие |  наличие | К,О,С |  | П.4.1.16. СП 59.13330.2012 |
|  | Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой |  | наличие | - | С |  | П.4.1.16. СП 59.13330.2012 |
|  | **Наружный подъемник**: вертикальный (В), наклонный (Н) |  | наличие | - | К |  | П.4.1.14. СП 59.13330.2012 |
|  | **Тамбур** |  |  | отсутствует |  |  |  |
|  | Габариты: глубина х ширина | см | не менее 230х150при реконструкции допустимо от 150 до 180х200 | - | К |  | П.5.1.7. СП 59.13330.2012 |
|  | **Двери** : распашные (Р), автоматические раздвижные (А) |  |  | распашные |  |  |  |
|  | - ширина дверного проема в свету | см | не менее 120 | 120 | К |  | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
|  | - высота порога | см | не более 1,4 | 1.4 | К,О,С |  | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
|  | Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата)  |  | наличие | - | С |  | П.5.1.5. СП 59.13330.2012 |
|  | Размер маркировки | см | Не менее 10 х 20 | - | С |  | П.5.1.5. СП 59.13330.2012 |
|  | Расположение маркировке на полотне двери | см | Не ниже 120не выше 150 от земли | - | С |  | П.5.1.5. СП 59.13330.2012 |

**3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ**

**(для доступа к зоне оказания услуги)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Установленный норматив доступности | Фактическая величина | Доступность для категорий МГН | Мероприятия по адаптации:установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Ссылка на пункт нормативного документа |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Коридоры/холлы** |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина пути движения кресла-коляски:в одном направлениипри встречном движении | см | **не менее 150****не менее 180** | 5,5м | К |  | П.5.2.1.СП 59.13330.2012 |
|  | Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью | см | **Не менее 120** | 1,4 | К,О,С |  | П.5.2.2.СП 59.13330.2012 |
|  | **Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже):** |  | **наличие** | наличие | К, О |  | П. 5.2.6.СП 59.13330.2012 |
|  | Конструктивные элементы, устройства, размещенные в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях | см | **Выступ - не более чем на 10 ;****высота - от 70 до 210 от уровня пола.** | - | К,С |  | П.5.2.7.СП 59.13330.2012 |
|  | Ширина дверных и открытых проемов в стене и выходов на лестничную клетку | см | **Не менее 90** | - | К,О,С |  | П.5.2.4.СП 59.13330.2012 |
|  | Двери на путях эвакуации должны иметь контрастную окраску со стеной |  | **наличие** | - | С |  | П.5.2.4.СП 59.13330.2012 |
|  | **Лестницы (вкладка при наличии нескольких лестниц)** |  |  | отсутствуют |  |  |  |
|  | Ширина лестничного марша:для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел.для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей;для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел. | см | не менее 135не менее 120не менее 90 | - | О,С |  | П. 6.9. СП 118.13330.2012 |
|  | Нескользкое покрытие |  | **наличие** | - | О,С |  | П.5.2.9. СП13330.2012 |
|  | Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии) | см | **за 60 до лестниц, дверей, поворотов** | - | С |  | П.5.2.3. СП59.113330.2012 |
|  | Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними |  | **наличие** | - | С |  | П.5.2.12СП 13330.2012 |
|  | Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема |  | **наличие** | - | С |  | П.5.2.9.СП 59.13330 |
|  | Поручни с двух сторон |  | **наличие** | - | О,С |  | П.5.2.15СП 59.13330.2012 |
|  | - высота поручней | см | 90 (допустимо 85-92) | - | О,С |  | П.5.2.15.СП 59.13330.2012 |
|  | - высота поручней (в детских учреждениях) | см | 50 и 90 | - | Дошкольникинач.школа, |  | П.6.17 СП 118.13330.2012 |
|  | - высота ограждений лестниц (в детских учреждениях) | см | Не менее 120150-180 | - | Дошкольники нач. школаУ |  |  |
|  | - завершающие части поручней | см | Длиннее лестничного марша на 30 (допустимо 27-33) | - | О,С |  | П5.2.10.СП59.13330.2012 |
|  | - пандусы :высота одного подъемаугол уклона пандуса при перепаде высот более 20 смугол уклона пандуса при перепаде высот при перепаде высот до 20 см) | см | не более 801:20 (5%)1:10 (10%) | - | К,О |  | П.5.2.13СП 59.13330.2012 |
|  | **Лифты** |  | наличие | отсутствуют |  |  |  |
|  | Габариты кабины (глубина Х ширина) | см | 170 х150 | - | К |  | П.5.2.18.СП 59.13330.2012 |
|  | - ширина дверного проема | см | не менее 80 | - | К |  | П.5.2.1 . ГОСТ Р 51631 -2008 |
|  | - ширина дверного проема для новостроек | см | не менее 95 | - | К |  | П.5.2.18СП 59.13330.2012 |
|  | - поручни на высоте от пола | см | 90-92,5 | - | О |  | П.5.3.2.1 ГОСТ Р 51631 Р-2008 |
|  | Световая, звуковая и тактильная информация о движении лифта в кабине и у каждой двери лифта на этаже |  | наличие | - | С,Г |  | П.5.2.20.СП 59.13330.2012 |

**4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Еди​ницы изме​рения | Норматив | Фактичес​кая величина | ДлякатегорийМГН\* | Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция, замена | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| нет | **Обслуживание через окно/прилавок** |  |  | - |  |  |  |
|  | Высота рабочей поверхности | см | **Не выше 85** | - | К |  | П.7.1.9СП 59.13330.2012 |
|  | Ширина зоны обслуживания | см | **Не менее 100** | - | К |  | П.7.1.9СП 59.13330.2012 |
|  | Двусторонняя громкоговорящая связь (при наличии сплошных разделяющих конструкций) | наличие | **Не менее 1** | - | Г |  | П.8.2 ГОСТ Р 51671-2000 |
|  | *Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков* |
| нет | **Помещения индивидуального обслуживания (кабинеты)** | ед. | Не менее 1 | - |  |  |  |
|  | Площадь кабинета:для индивидуального приемана два рабочих места | кв.м. | **12****18** | - | К |  | П.7.1.13.СП 59.13330.2012 |
|  | Стол с высотой рабочей поверхности | см | **не выше 85** | - | К, О |  | П.7.1.9СП 59.13330.2012 |
|  | *Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов* |
|  |  |  |
| нет | **Обслуживание с перемещением по маршруту** | ед. |  | - |  |  |  |
| нет | **Предприятия торговли** |  |  | - |  |  |  |
|  | Ширина полосы движения | см | **120** | - | К, О |  | П.5.2.2.СП 59.13330.2012 |
|  | Оборудование (стеллаж, прилавок):высотаглубина | см | **80****не более 50** | - | К |  | П.7.4.1.СП 59.13330.2012 |
|  | Кабины для переодевания ,примерочные кабины со свободным пространством | см | **Не менее 150х150** | - | К |  | П.7.1.14СП 59.13330.2012 |
|  | Доступный расчетно-кассовый пост | наличие | **Не менее 1** | - | К,О,Г,С |  | П.7.4.2СП 59.13330.2012 |
|  | Ширина прохода около расчетно-кассового аппарата | см | **Не менее110** | - | К,О |  | П.7.4.2СП 59.13330.2012 |
|  | *Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов* |
| нет | **Предприятия питания** |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадь обеденного зала | кв.м. | Не менее 3 на 1 место | - | К, О,С |  | П.7.4.5.СП 59.13330.2012 |
|  | Ширина прохода около прилавков | см | Не менее 90 | - | К,О,С |  | П.7.4.7.СП 59.13330.2012 |
|  | Высота стола (не менее одного) | см | 65-70 | - | К |  | П.7.4.7.СП 59.13330.2012 |
|  | Ширина прохода между столами | см | 120 | - | К,О,С |  | П.7.4.7.СП 59.13330.2012 |
|  | Стойка бара:ширина столешницывысота столешницы | см | 16085 | - | К |  | П.7.4.7.СП 59.13330.2012 |
|  | **Зрительный зал** | ед. |  |  | К, О |  |  |
|  | Доля мест для инвалидов в клубных зрительных залах:50-75 мест в зале76-100 мест в зале101-150 мест в зале151-200 мест в зале201-300 мест в зале301-400 мест в залеСвыше 400 | ед. | 3456789 | 4 | К |  | П.7.6.15.СП 59.13330.2012 |
| нет | **Спортивные трибуны** |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля мест для инвалидов на зрительских трибунах | % | Не менее 1,5 | - | К |  | П.7.5.1.СП 59.13330.2012 |
|  | Ширина прохода (свободного пространства) между рядами, где сидят ИК | см | 160 | - | К |  | П.7.5.3.СП 59.13330.2012 |

**5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ помеще ний по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Еди​ницы изме​рения | Норматив | Фактичес​кая величина | Для категорий МГН\* | Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция, замена | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Санузел:****для административных, медицинских, соцучреждений;****в общественных зданиях, где одновременно находится более 50 чел, время нахождения в здании более 1 часа;****для предприятий торговли площадью более 150 кв.м.** |  | **наличие обязательно** | - | К,О,С |  | П.5.40,П.5.42СП 118.13330.2012 |
|  | Знак доступности помещенияна высоте | см | Наличие135 | - | К, О,С,Г |  | П.5.3.6.СП 59.13330.2012 |
|  | Ширина дверного проема | см | **Не менее 90** | - | К |  | П.5.3.3.СП 59.13330.2012 |
|  | габариты доступной кабины в общей уборной | см | **Не менее 165 х 180** | - | К |  | П.5.3.3.СП 59.13330.2012 |
|  | -опорные поручни\* |  | **наличие** | - | К, О |  | П.5.3.3.СП 59.13330.2012 |
|  | Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала) |  | **наличие** | - |  |  | П.5.3.6.СП 59.13330.2012 |
|  | **Душевые кабины****(для стационарных учреждений здравоохранения, физкультурно-оздоровительных учреждений, помещений с временным проживанием)** |  | наличие | - |  |  |  |
|  | Габариты кабины:открытые со сквозным проходомзакрытые | см | 120 х 90180-180 | - | К |  | П.5.3.7СП 59.13330.2012 |
|  | Габариты поддона |  | Не менее 90х150 | - | К |  | П.5.3.5.СП 59.13330.2012 |
|  | - опорные поручни\* |  | наличие | - | К,О |  | П.5.3.5.СП 59.13330.2012 |
|  | - откидное сиденье на высоте | см | 48 | - | К,О |  | П.5.3.5.СП 59.13330.2012 |
|  | - наличие ручного душа |  |  | - | К,О |  | П.5.3.5.СП 59.13330.2012 |
|  | **Гардеробные:** |  |  | - |  |  | П.5.3.3.СП 59.13330.2012 |
|  | - высота расположения индивидуального шкафчика для одежды | см | не выше 130от пола | - | К |  | П.7.5.19СП 59.13330.2012 |
|  | -длина скамьи- ширина скамьи- высота скамьи | см | не менее 300не менее 70не более 50 | - | К |  | П.7.5.16СП 59.13330.2012 |
|  | - ширина прохода между скамьями | см | Не менее 180 | - | К |  | П.7.5.16СП 59.13330.2012 |

**\* - при установке опорных поручней следует руководствоваться ГОСТ Р 51261-99**

**6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ |  |  |  |  |  |  |  |
| помеще |  | Еди- |  | Фактичес- | Для | Мероприятия по |  |
| ний по | Наименование элементов объекта | ницы | Норматив | кая | категорий | адаптации: создание, | Примечания |
| плану |  | изме​рения |  | величина | МГН\* | установка, ремонт, |  |
| БТИ |  |  |  |  | реконструкция, замена |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Табло, щиты и другие визуальные средства информации о назначении объекта (предоставляемых услугах), текстофоны** |  | **наличие** | - | С |  |  |
|  | **Визуальная информация на контрастном фоне** |  | **наличие** | - | С |  | П.5.5.4 ;5,5.6.СП 59.13330.2012 |
|  | Размещение на высоте | см | **не ниже 150****не выше 450****от пола** | - | К, С |  | П.5.5.4СП 59.13330.2012 |
|  | Высота прописных букв | см | **не менее 7,5** | - | С |  | П.6.8.3 ГОСТ Р51671 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Указатели, пиктограммы:** |  |  |  | С |  |  |
|  | Размещение на высоте | см | **не более 250****от пола** | - | К, С |  | П. 6.12 ГОСТ Р51671 |
|  | Размер пиктограммы:рядом с входом в общественные здания и сооружения;на элементах зданий и сооружений, рядом с входом в отдельные помещения\* | см | **20 х 20****10 Х 10** | - | Г,О,К |  | П. 4.5.1.4.ГОСТ Р 52131 |
|  | **Тактильные средства информации о предоставлении услуги,** |  | **наличие** | - | С |  | П.6.16 ГОСТ Р 51671 |
|  | **выполненные шрифтом Брайля** |  |  |  |  |  |  |
|  | -высота размещения | см | **120-160** | - | С |  | П.6.18 ГОСТ Р51671 |
|  | Информационная мнемосхема (тактильная схема движения)Размещение: справа по ходу движения на удалении 3-5 м от входа |  | **наличие** | - | С |  | П.7.1.8.СП 59.13330.2012 |
|  | **Надписи и знаки для идентификации кабинетов\*** |  | **наличие** | - |  |  |  |
|  | -высота размещения | см | **не выше 150** | - | С |  | П.6.21.4 ГОСТ Р51671 |
|  | **Звуковая информация : система двусторонней связи, звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов, звуковые аварийные сигнальные устройства, индукционные контуры или другие индивидуальные беспроводные устройства.** |  | **наличие** | - | С,Г |  | П.5.5.6., 7.1.12СП 59.13330.2012 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**\***Для постоянной идентификации комнат и помещений надписи и знаки должны быть **нанесены на стене**, находящейся рядом с замочной стороной двери, что позволит инвалиду приблизиться к надписи и к знаку на расстояние до 8 см, не натыкаясь на выступающие объекты или не сталкиваясь с распахивающейся дверью. **Не допускается размещение тактильных надписей, знаков или пиктограмм на полотнах входных дверей.**

**Примечание:**

**Принятые сокращения категорий инвалидов: К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, С –инвалиды с нарушением зрения, Г – инвалиды с нарушением слуха, ИК –инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках.**